품  명

S.Tec 12 에어 리프팅백 세트 대형

(V59 S.Tec,V83 S.Tec,V102 S.Tec)

참고사진

제 원

□ 특 징

- LED 램프3개와 게이지 2개의 야간 식별이 용이하도록

내부조명을 장착한 신개념의 듀얼 콘트롤러 적용

- 부양력 향상 : 12 bar 압력 사용 ☞ 50% 향상

- 정전기방지(anti-static),자기 소화성(self-extinguishing) 특성

- 새로운 커플링 시스템

- 재질 : CR(클로로프렌 고무)/아라미드 강화

- 픽토그램(그림문자)표시로 안전 정보 제공

- 백 중앙에 반사 마크 표시

- 니플 보호용 캡

□ 규 격

- 재 질 : CR(클로로프렌 고무)/아라미드 강화

- 안전 계수 : 4:1 이상

- 테스트압력 : 18 bar, - 파열압력 : 48 bar

모 델	최 대 부양력	최 대 부양높이	크 기㎝	삽입가능 높 이	공기량/12bar	최 대 사용압력	무 게
V59 S.Tec	59.4ton (65.5)	39.3㎝	78x 69	2.5㎝	1103.7ℓ	12 bar	13.9㎏
V83 S.Tec	82.7ton (91.1)	46.6㎝	86×86		1646ℓ		19.1㎏
V102 S.Tec	101.6ton (112)	51.6㎝	95×95		2301.3ℓ		23.1㎏

※ 부양력 –   메트릭 톤

(   )US톤

□ 구성품

- 에어백(V59 S.Tec,V83 S.Tec,V102 S.Tec) 본체 각 1개, 공기 주입호스가 결합된

200/300bar(3,000/4,500psi) 압력 레귤레이터 1개, 12bar 듀얼콘트롤러(LED조명

장착형) 1개, 12 bar/5m용 공기 주입호스 2개, Shut off unit – 개폐 밸브 12bar 1개

*특기사항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터

제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건