품  명

S.Tec12 에어 리프팅백 세트(14종)

참고사진

제 원

□ 특 징

- LED 램프3개와 게이지 2개의 야간 식별이 용이하도록

내부조명을 장착한 신개념의 듀얼 콘트롤러 적용

- 부양력 향상 : 12 bar 압력 사용 ☞ 50% 향상

- 표면 최적화 : 혁신적인 신기술 도입 ☞ 표면이 서로

맞물림

- 정전기 방지(anti-static), 자기 소화성(self-extinguishing) 특성

- 재질 : CR(클로로프렌 고무)/아라미드 강화

- 픽토그램(그림문자)표시로 안전 정보 제공

- 백 중앙에 반사 마크표시

- 니플 보호용캡

□ 규 격

- 재 질 : CR(클로로프렌 고무)/아라미드 강화

- 안전계수 4:1 이상, - 파열압력 : 48 bar

모 델	최 대 부양력	최 대 부양높이	크 기㎝	삽입가능 높 이	공기량/12bar	최 대 사용압력	무 게
V1 S.Tec	1.3 ton (1.5)	7.4㎝	14x13	2.5㎝	4ℓ	12 bar	0.5㎏
V5 S.Tec	4.6 ton (5.1)	12.1㎝	25.5x20		23.2ℓ		1.3㎏
V7 S.Tec	7.5 ton (8.3)	15.8㎝	28x28		54ℓ		2㎏
V10 S.Tec	10.1ton (11.1)	17.8㎝	32×32		120.3ℓ		2.6㎏
V12 S.Tec	12.3ton (13.5)	19.5㎝	35×35		191.3ℓ		3.0㎏
V20 S.Tec	20.2ton (22.2)	24.5cm	44×44		253ℓ		4.8㎏
V26 S.Tec	25.9ton (28.5)	27㎝	47x52		279ℓ		6.2㎏

모 델	최 대 부양력	최 대 부양높이	크 기㎝	삽입가능 높 이	공기량/12bar	최 대 사용압력	무 게
V33L S.Tec	33.3ton (36.7)	19.3cm	31×102	2.5㎝	321.7ℓ	bar	8㎏
V35 S.Tec	34.7ton (38.2)	29.9cm	52×62		479.0ℓ		8.2㎏
V40 S.Tec	40.4ton (44.5)	33.6㎝	61x61		603ℓ		9.3㎏
V50 S.Tec	50.1ton (55.2)	37.5㎝	67.6×67.6		798.3ℓ		11.9㎏
V59 S.Tec	59.4ton (65.5)	39.3㎝	78×69		1103.7ℓ		13.9㎏
V83 S.Tec	82.7ton (91.1)	46.6㎝	86×86		1646.0ℓ		19.1㎏
V102 S.Tec	101.6ton (112)	51.6㎝	95×95		2301.3ℓ		23.1㎏

※ 부양력 –   메트릭 톤

(   )US톤

□ 구성품

- S.Tec 에어백(14종)본체 각 1개,

공기 주입호스가 결합된 200/300bar(3,000/4,500psi) 압력 레귤레이터 2개,

12bar 듀얼콘트롤러 2개(LED조명장착형), 12bar/5m 공기호스 3개, 12bar/10m 공기호스 3개

*특기사항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터

제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건