품 명	소형 유압 구조 장비"D" (P630 OG / SC358 /유압호스 5M)
참고사진
제 원	□ 소형 유압엔진펌프(P 630 OG) - 소형, 경량임 - 2단계 래디얼 피스톤 펌프 : 높은 오일 출력량 □ 규 격 - 엔진 : 4스트로크 가솔린 엔진 1.6KW (2.13 HP) - 연결작동구 : 1구 - 출력 : 저압( 3.2ℓ) ~ 고압(0.7 ℓ/min) - 용량 : 3.0ℓ - 오일량 : 1.7 - 연료탱크 용량 : 0.77 ℓ - 사용압력 : 700 bar - 소음 수준 : 공회전시 1m 거리 79 dB - 크기 : 420× 304 × 408 mm - 무게 : 15.9kg - 연결작동구 : 1구 (스트림라인 모노커플링 1개 장착형태) - 스트림라인 모노커플링 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지)

제 원	□ 유압콤비 절단기 (SC 358) - 사용압력 : 700 bar - 절단력 : 49.2톤 (492 kN) - 절단직경 : 35mm - 전개력(25mm팁): 3.8 톤 (38kN) - 최대 날 전개 폭 : 368 mm - 당기는 힘 : 6.1 톤(61 kN) - 당김 폭 : 382mm - 오일량 : 110 ㎤ - 크기 : 774(L) × 228(W) × 172(H) mm - 무게 : 14.8 kg - 날 재질 : 크롬＋니켈＋몰리브덴(절단 작업 시 스파크 현상 방지 효과) - 절단 날 형태 : 톱니 형태 - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 기능 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 유압호스 (5M) - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) - 호스길이 : 5M □ 구성품 - 소형 유압엔진펌프(P 630 OG) 1대, 유압콤비절단기(SC358)1대 스트림라인 모노커플링 유압호스(5m)1본 . *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.