품 명	배터리겸용 전동식 대형 유압콤비절단기 (SC 758 E2)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 구조현장 출동시 별도의 외부 유압엔진펌프나 유압호스가 필요없으며 기존 유압장비로 접근하기 힘든 장소, 거리, 공간 등 작업환경에 능률적 으로 대처 - 차량적재시 적재 공간 활용이 장점이며 무게 최소화 - 배터리(전기)겸용식 유압콤비절단기 본체에 일체형 2개의 매립식 고성능 LED 라이트 장착하여 어두운 구조 작업현장에서도 유용하게 사용 - 비상시 별도의 A/C 파워코드(230V)로 전기 전원에 연결하여 사용 - 스피드 컨트롤밸브 장착으로 빠른 절단 전개 - 본체 케이스 재질 : Thermoplastic - EN-Cutting Class :1J-2K-3K-4K-5K - NFPA-Class : A8/B9/C9/D9/E9 □ 장비 규격 - 사용압력 : 700 bar - 절단력 : 88.5 톤(885 kN) - 절단직경 : 40 mm - 전개력 : 150 톤(1,500 kN) - 최대 날 전개폭 : 475 mm - 당기는 힘 : 9.4 톤(94 kN) - 당김폭 : 340 mm - 날 재질 : 크롬＋니켈＋몰리브덴(절단 작업 시 스파크 현상 방지 효과) - 절단 날 형태 : 톱니 형태 - 크기 : 1,065(L) × 275(W) × 284(H) mm - 무게 : 24.6 kg(배터리 제외) - 작동 방식 : 작동시 작업자의 안전성과 장비 결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌, 우 작동 개폐방식 - 보호 클래스 : IP54

제 원

□ 배터리 규격

- 고용량 리튬이온(Lithuium ION) 배터리

- 완전 충전시간 : 약 75분

- 배터리 수명 : 약 500회 이상 반복충전 가능

- 배터리 사용시간 : 약 60분(차량 한 대를 해체 구조작업하기에 충분함)

- 배터리(전기)겸용식 유압절단기, 유압전개기, 유압램 간에 배터리 호환 사용

가능

- 작동중 배터리 분리가능(사용 중 배터리 방전시 배터리 교체 후 바로 작동)

- 배터리자체에 배터리 충전상태(잔량) 표시기능 보유

- 야간에도 배터리 교환이 용이하게 배터리 탈부착시 배터리 하우징 내부에

15초 동안 조명유지

- 배터리 Set up Time (ON & OFF시간“1초”)

- 사용온도 : -20 ℃

- 작동방식 : 탈부착형 충전용 DC 배터리 및 A/C 겸용

- A/C 전용 사용시(10m 이상 길이의 AC 220V 전용 파워코드 사용)

□ 구성품

- 배터리겸용 전동식 유압콤비절단기(SC 758 E2) 1대, Li-ion 예비배터리 1개,

배터리충전기 1개, A/C전용 파워코드 1개, 어깨멜빵 1개, 부수장비수납가방 1개

Li-ion 예비배터리	배터리충전기	A/C 전용 파워코드
부수장비 수납가방

*특기사항

납품 시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수

자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품 시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건.

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.