품 명	대형 원형 에어백(VCB 172 C.Tec)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 각종 사고현장에서 중량물을 들어 올려 공간을 확보하는 장비 □ 특 징 - 특수가공 아라미드 소재로서 금속 섬유보다 7배 강하고 견고한 재질 - 원형설계로 스트레스 포인트를 배제하여 파열위험을 최소화하고 안전성을 극대화 - 안전하고 견고한 연결 커넥터와 통합 부양 플레이트로 업계 최고 부양높이 및 안전성 확보 - 상단의 안전판은 보호 덮개 장착으로 안정적 균형유지 및 넓은 부양면적 확보 - 에어백을 이용하여 689 mm 이상 공간을 확보 □ 장비 규격 - 상용압력 : 12 bar - 파열압력 : 48 bar - 부양능력 : 171.8 톤 - 부양높이 : 690 mm - 삽입가능높이 : 115 mm - 공기소모량 : 5,048 리터 - 지름 : 1350 mm - 사용온도 : -40℃ ∼ +90℃ - 무 게 : 58 kg - 인 증 : ISO9001:2008 , DIN EN ISO 12100 EN13731 □ 구성품 - 에어백(VCB 172 C.Tec) 1개, 감압기 1개, 컨트롤러 1개, 10m 에어호스 1개, 파워플레이트 1개, 보호 덮개 1개, 에어백 보관케이스 1개, 부수장비 수납케이스 1개
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건