품 명	원형 에어백 세트(VCB 172 C.Tec, VCB 75 C.Tec, VCB 30 C.Tec)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 각종 사고현장에서 중량물을 들어 올려 공간을 확보하는 장비 □ 특 징 - 특수가공 아라미드 소재로서 금속 섬유보다 7배 강하고 견고한 재질 - 원형설계로 스트레스 포인트를 배제하여 파열위험을 최소화하고 안전성을 극대화 - 안전하고 견고한 연결 커넥터와 통합 부양 플레이트로 업계 최고 부양높이 및 안전성 확보 - 상단의 안전판은 보호 덮개 장착으로 안정적 균형유지 및 넓은 부양면적 확보 - 에어백을 이용하여 302 mm부터 1,476 mm 까지(7단계의 높이로)공간을 확보 □ 규 격 □ 일반 - 상용압력 : 12 bar - 파열압력 : 48 bar - 삽입가능높이 : 115 mm - 사용온도 : -40℃ ∼ +90℃ □ VCB 30 C.Tec - 부양능력 : 30.1 톤 - 부양높이 : 293 mm - 공기소모량 : 420 리터 - 지름 : 565 mm - 무 게 : 18 kg

제 원	□ VCB 75 C.Tec - 부양능력 : 74.7 톤 - 부양높이 : 459 mm - 공기소모량 : 1,476 리터 - 지름 : 890 mm - 무 게 : 34 kg □ VCB 172 C.Tec - 부양능력 : 171.8톤 - 부양높이 : 690 mm - 공기소모량 : 5,048 리터 - 지름 : 1,350 mm - 무 게 : 58 kg □ Shut off unit- 개폐 밸브 - 크기 : 19.5 cm x 7cm - 중량 : 약 260그램 - 사용압력 : 12 bar □ 구성품 - 에어백(VCB 172 C.Tec,VCB 75 C.Tec,VCB 30 C.Tec) 각 1개, 컨트롤러 1개, 10m 에어호스 3개, 파워플레이트 2개, 보호 덮개 2개, 에어백 보관케이스 3개, 감압기 1개, 부수장비 수납케이스 1개, Shut Off Unit/개폐밸브 1개 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품 시, 제작사 또는 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건 □ 수입신고필증 사본필히 제출 □ 납품시 한글사용설명서첨부