품 명	쐐기형 리프팅백(1bar/14.5psi)
참고사진
제 원	□ 용도 및 특징 - 쐐기형태로 버스차량의 측면차체의 벽과 같이 매우 좁은 공간사이에 삽입하여 물체를 완벽하게 부양(인양) 할 수 있도록 설계되어 있음 - 균등한 압력분배로 한쪽으로 치우치지 않으며 부양시 백은 마름모 형태의 구조 - 안전한 작업 (에어백 접촉면의 밀착율 70% 이상) - 적합한 각도에서 최적으로 물체를 인상 시키는 쐐기형의 리프팅백 - 과압 방지 등 안전밸브와 운반 등에 사용되는 고리 설치 □ 규 격 - 사용압력 : 1 bar (14.5psi) - 실험압력 : 1.5 bar (18.9psi) - 삽입높이 : 3 ~ 6 ㎝ (1.2 ~ 2.3 inch) - 부양(인양)능력 : 6 ton - 최대부양높이 : 60 cm - 필요공기량 : 506 litres - 펼쳤을때 크기 : 80 x 80 ㎝ - 포장크기 : 80 x 56 x 23 ㎝ - 중량 : 10.4 kg □ 구성품 - 쐐기형 리프팅백(1 bar) 2개, 팽창호스(5m,적색,노랑) 2개, 듀얼콘트롤러 1개, 압력레귤레이터 1개, 패킹백 1개, 수리키트 1식
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.