품 명	전동식(배터리겸용)다목적 유압장비 (E 100)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 각종 재난 및 화재 발생시 건물 방화문등 출입구개방용 및 경미한 사고현장에서 다목적용도(절단, 전개 등)사용 □ 특 징 - 구조현장 출동시 별도의 유압엔진펌프나 유압호스가 필요없으며 기존 유압장비로 접근하기 힘든 장소, 거리, 공간 등 작업환경에 능률적 대처 - 절단, 전개,방화문파괴 개방(도어오프너)등 다목적 겸용 - 배터리(전기)겸용식본체에 일체형 LED렌턴을 장착하여 다양한 상황 현장 에서도 유용하게사용 - 본체 케이스 재질 : Thermoplastic - EN13204 - NFPA-Class : A5/B3/C5/D6/E6 □ 장비 규격 - 사용압력 : 700 bar - 절단력 : 15.5 톤(155 kN) - 절단폭 : 207 mm - 절단직경 : 철근봉 22.2 mm - 전개력 : 70 톤(700 kN) - 방화문팁 전개폭 : 184 mm - 최대 날 전개폭 : 215 mm - 날 재질 : 크롬＋니켈＋몰리브덴(절단 작업 시 스파크 현상 방지 효과) - 절단 날 형태 : 톱니 형태 - 크기 : 796(L) × 195(W) × 210(H) mm - 무게 : 9.8 kg(배터리 제외) - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비 결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈) 형상의 핸들 좌,우 작동 개폐방식 - 보호 클래스 : IP54

제 원

□ 일체형 LED렌턴

- 슬라이드스위치Type

- 제원 : 약 762 x 381 mm, 약 68 g(배터리 제외)

전  원: CR123 /3V(사용시간 : 약 40분), 밝기 : 400 Lumens

- 장착방식 : 피카티니 레일

□ 배터리 규격

- 고용량 리튬이온(Lithuium ION) 배터리

- 완전 충전시간 : 약 75분

- 배터리 수명 : 약 500회 이상 반복충전 가능

- 배터리 사용시간 : 약 40분

- 작동중 배터리분리가능(사용중 배터리 방전시 배터리교체 후 바로작동)

- 배터리자체에 배터리충전상태(잔량) 표시기능 보유

- 배터리 Set up Time (ON & OFF시간“1초”)

- 사용온도 : -20℃

- 작동방식 : 탈부착형 충전용 DC 배터리구동형

□ 구성품

- 전동식(배터리겸용) 다목적 유압장비(E 100) 1대,

일체형LED렌턴 1개, Li-ion 예비배터리 1개, 배터리충전기 1개, 어깨멜빵 1개,

부수장비 수납가방1개,

		일체형 LED렌턴
Li-ion 예비배터리	배터리충전기		부수장비 수납가방

*특기사항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건