품 명	원통형 리프팅 백 1 / 13(1bar/14.5psi)
참고사진
제 원	□ 용도 및 특징 - 원통형태로 버스차량의 측면차체의 벽과 같이 협소한 공간사이에 삽입하여 물체를 완벽하게 인상(들어올림) 할 수 있도록 설계되어있음 - 균등한 압력분배로 한쪽으로 치우치지 않음 - 안전한 작업 - 적합한 각도에서 최적으로 물체를 인상 시키는 쐐기형의 리프팅백 □ 규 격 - 사용압력 : 1 bar (14.5psi) - 실험압력 : 1.5 bar (18.9psi) - 삽입높이 : 3 Cm - 부양용량 : 13 ton - 최대부양높이 : 81 cm - 필요공기량 : 2,076 L - 펼쳤을때 크기 : 95 x 22 ㎝ - 중량 : 40 kg □ 구성품 - 원통형 리프팅백 1/13(1 bar) 2개, 팽창호스(5m,적색, 노랑) 2개, 듀얼콘트롤러 1개, 압력레귤레이터 1개
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.