품 명	대형 유압 구조 장비“B” (P635SG-MDHR20-모노호스 / SP 555 / S 788 / R 430)
참고사진
제 원	□ 대형 유압엔진펌프(P 635SG-MDHR20-모노호스) - 엔진 : 4행정 가솔린 엔진, 2.2 kW(3.0 HP) - 사용압력 : 700 bar - 터보기능장착 : 2배의 속도를 낼 수 있는 기능 - 터보오일흐름(저압-고압): 1× 5.8 - 1× 1.35 ℓ/min - 오일흐름(저압-고압): 2× 3.0 - 2× 0.7 ℓ/min - 유압오일 사용량 : 5 ℓ - 크기 : 820 × 440 × 600 mm - 무게 : 약 74.3 kg - 호스길이 : 20 m × 2 코어호스 - 연결작동구 : 2구 (스트림라인 모노커플링 2개 장착형태) - 스트림라인 모노커플링 장착 코어호스 * 장비사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링 의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) - 장비거치대(유압전개기, 유압절단기)및 텔레스코핑 타입 운반손잡이장착 □ 유압전개기(SP 555) - 전개력 : 65.8 톤(658kN) - 전개폭 : 730 mm - 압착력 : 11.5 톤(122kN) - 당김폭 : 569 mm - 당기는 힘 : 5.8 톤(58kN) - 오일량 : 240 ㎤ - 크 기 : 823 x 285 x 202 mm - 무 게 : 16.2 kg - 팁의 형식은 상어 치아방식으로 4열 배열 특수 신개발품 적용 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압 개폐밸브의 개폐여부와 상관없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) - KSV 11 체인세트 : 길이 : 2 x 2m - EN - Classification : AS, - NFPA 1936 □ 유압절단기 (S 788) - 사용압력 : 700 bar - 절단력 : 110.1톤(1,101kN) - 절단직경 : 철근봉 42 mm - 최대 날 절단 폭 : 200 mm - 오일량 : 295 ㎤ - 크 기 : 801 × 279 × 187 mm - 무 게 : 18.5 kg - 날 재질 : 크롬＋니켈＋몰리브덴(절단 작업 시 스파크 현상 방지 효과) - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립 (⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 기능 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 3단 유압램 (R 430) - 사용압력 : 700 bar - 총 전개폭 : 820 mm - 전개폭 : 1단 295 mm / 2단 280 mm / 3단 245 mm - 전개력 : 1단 26.9톤(269 kN)/ 2단 13.4톤(134 kN)/ 3단 3.9톤(39 kN) - 길이 : 최대전개 시 1,295 mm / 완전 축소 시 475 mm - 오일량 : 2,140 ㎤ - 크 기 : 112 x 221 mm - 무 게 : 17.7 kg 이하 - 작동 방식 : 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태 360˚회전(호스 꼬임현상 방지),압력제거기 불 필요. * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 유압램 지지대 (LRS-C) - 모든 자동차에 맞추어 조절할 수 있음 - 높이 조절 가능 : 140 ~ 250 mm - 안전성 : 차체를 꽉 물고 고정되어 구조작업을 안전하게 할 수 있음 - 다루기 쉽고 공간을 절약함 - 재질 : 알루미늄 합금 - 무게 : 12.1 kg □ 구성품 - 대형유압엔진펌프(P635SG-MDHR20-모노호스) 1대, 유압전개기(SP 555) 1대, SP 555 유압전개기 전용체인세트(KSV 11) 1세트, 유압절단기(S 788) 1대, 3단 유압램(R 430-유압램지지대(LRS-C)포함) 1대 *특기사항 납품 시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비고	□ 납품 시 한글사용설명서 첨부 □ DIN EN 13204, NFPA 1936 인증서 제출조건 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후제출조건