품  명

소형 에어리프팅백 (V1,V3,V6 풋펌프 형)

참고사진

제 원

□ 용 도

- 교통사고, 철도사고, 자연재해 등이 발생했을 때 물체를 들어 올리거나

전개하여 요구조자를 구조함.

□ 규 격

- 재질 : 아라미드

※ 부양력 –   메트릭 톤

(   )US톤

	V1	V3	V6
최대 부양력	1 (1.1)	3.3 (3.6)	6.4 (7)
크 기	140 ×130㎜	255 ×200㎜	295 ×295㎜
최대부양높이	75㎜	120㎜	165㎜
명 목 용 적	0.3ℓ	1.75ℓ	4.4ℓ
공기량/8bar	2.7ℓ	15.8ℓ	39.6ℓ
최대작동압력	8bar	8bar	8bar
테스트 압력	14bar	14bar	14bar
최소파열압력	32bar	32bar	32bar
팽 창 시 간	0.5초	1초	1.4초
무 게	0.5㎏	1.0㎏	1.9㎏

□ 구성품

- 소형 에어 리프팅백 세트(V1,V3,V6) 각 1개,

공기 주입호스가 결합된 풋 펌프(안전밸브 및 압력계 포함) 1개,

5m용 공기 주입호스 노란색 1개, 보관 및 휴대용 케이스 1개

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건