품 명	에어 리프팅백 듀얼 콘트롤러
참고사진
제 원	□ 용 도 - 에어 리프팅백 세트 부양 작동 조정기 □ 특 징 - 에어 리프팅백 세트 부양 작동 조정 시 어두운 곳 또는 야간 상황에서의 작업 시 식별이 용이하도록 LED 램프 3개와 게이지(2개)의 내부조명을 장착한 신개념의 듀얼 콘트롤러 □ 제 원 - 크 기 : 337 x 262 x 160 mm - 중 량 : 4 kg - 배터리 : 9 V - 사용압력 : 12 bar □ 구성품 - 듀얼 콘트롤러 1개
비 고	□ 납품시 한글사용서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증 필히제출 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출할 것