품 명	콘크리트 분쇄기(LSI 531CC)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 구조물 및 건물붕괴시, 지진발생후, 도시탐색구조시 사용 - 한 개의 장비로 분쇄하고 절단함 - 콘크리트 파쇄, 강화철판의 절단에 용이 - 작업시 최소공간에서도 사용 - 작업시 최소한의 분진발생 - 저소음 □ 규 격 - 사용압력 : 700 bar - 최대 날 전개 폭 : 309 mm - 분쇄력 : 8 톤(80 KN) - 철판절단(원형) : 30 mm - 크기 : 810(L) × 425(W) × 325(H) mm - 무게 : 26.3 kg - 파쇄날 형태 : pointed(끝) 모양 형태 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불필요 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 구성품 - 콘크리트 파쇄기(LSI 531CC) 1대 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.