품 명	배터리겸용 전동식 유압펌프 (P 600 OE)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 휴대용으로 기존의 유압엔진펌프와 달리 험한지형 및 신속한 구조를 요하 는 지역으로 자유롭게 휴대하여 이동 할수있는 장비 로 작업환경에 제한 이 없음 - 기존의 유압엔진펌프 대체용으로 매연이 없어 친환경적인 장비로 무소음 - 장시간 작업시 예비배터리로 쉽게 교체하여 사용 - 차량적재 시 적재공간 활용이 장점이며 무게 최소화 - 배터리(전기)겸용식 유압펌프 본체 전면에 일체형 2개의 매립식 고성능 LED 라이트 를 장착하여 어두운 구조 작업현장 에서도 유용하게사용 - 비상시 별도의 A/C 파워코드(110~230V) 로 전기 전원에 연결하여 사용 - 본체 케이스 재질 : Thermoplastic □ 유압펌프 규격 - 충전배터리 및 A/C 전원 연결사용 겸용 - 출 력 : 저압 (2.4 ℓ/min ~ 고압(0.45 ℓ/min) - 용 량 : 1.5 ℓ - 오일량 : 1.2ℓ - 토출압력 : 700 bar - 크 기 : 460 × 182 × 257 mm - 무 게 : 8.3 kg(배터리 제외) - 스트림라인 모노커플링 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관없 이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스꼬임현상 방지)

제 원	□ 배터리 규격 - 고용량 리튬이온(Lithuium ION) 배터리 - 완전 충전시간 : 약 75분 - 배터리 수명 : 약 500회 이상 반복충전 가능 - 배터리용량 및 사용시간 : 5Ah, 약 60분 - 배터리(전기)겸용식 유압절단기, 유압전개기, 유압콤비절단기, 유압램 간 에 배터리 호환사용가능 - 작동중 배터리분리가능(사용중 배터리 방전시 배터리교체 후 바로작동) - 배터리자체에 배터리충전상태(잔량) 표시기능 보유 - 야간에도 배터리교환이 용이하게 배터리 탈부착 시 배터리 하우징 내부에 15초동안 조명유지 - 배터리 Set up Time(ON & OFF시간“1초”) - 사용온도 : -20℃ - 작동방식 : 탈부착형 충전용 DC 배터리 및 A/C 겸용 - A/C 전용 사용 시(10m 이상 길이의 AC 220V 전용 파워코드 사용) □ 구성품 - 배터리겸용 전동식 유압펌프(P 600 OE) 1대, Li-ion 예비배터리 1개, 배터리충전기 1개, A/C 전용 파워코드 1개, 부수장비 수납가방 1개. Li-ion 예비배터리 , 배터리충전기 , A/C 전용 파워코드 부수장비 수납가방 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.