품  명

중형 에어 리프팅 백 (V12,V24,V31)

참고사진

제 원

□ 특 징

- 내화학성 및 내부식성

- 수중 사용 가능

- 재 질 : 강화된 아라미드섬유내장 고강도 압축고무

- LED 램프 3개와 게이지 2개의 야간 식별이 용이하도록 내부조명을 장착한

신개념의 듀얼 콘트롤러 적용

※ 부양력 –   메트릭 톤

(   )US톤

모델	최 대 부양력	최 대 부양높이	크 기	삽입가능 높 이	공기량/8bar	작동압력	무 게
V12	12 (13.2)	20㎝	32×52㎝	2.5㎝	96.3ℓ	8.0bar	3.9㎏
V24	24 (26.5)	30.6㎝	52×62㎝		296.1ℓ		7.2㎏
V31	31.4 (34.6)	37㎝	65×69㎝		517.5ℓ		10.1㎏

□ 규 격

□ 구성품

-  에어백(V12,V24,V31) 본체 각 1개,

공기주입호스가 결합된 200/300bar(3,000/4,500psi) 압력 레귤레이터 1개,

8.0bar(116psi)용 듀얼 데드맨 콘트롤러(LED조명장착형) 1개,

8.0bar/5m용 공기주입호스 황색 및 적색 각 1개

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건