품  명

대형 에어 리프팅백(V40,V54,V68)

참고사진

제 원

□ 특 징

- 내화학성 및 내부식성

- 수중사용가능

- 재 질 : 강화된 아라미드섬유내장 고강도 압축고무

- LED 램프 3개와 게이지 2개의 야간 식별이 용이하도록

내부조명을 장착한 신개념의 듀얼 콘트롤러 적용

□ 규 격

※ 부양력 –   메트릭 톤

(   )US톤

모델	최 대 부양력	최 대 부양높이	크 기	삽입가능 높 이	공기량/8bar	작동압력	무 게
V40	39.6 (43.7)	40.2㎝	78×69㎝	2.5㎝	675ℓ	8.0bar	12.2㎏
V54	54.4 (60)	47.8㎝	86×86㎝	2.8cm	1,117.8ℓ		17.3㎏
V68	67.7 (74.6)	52㎝	95×95㎝		1,457.1ℓ		20.7㎏

□ 구성품

-  에어백(V40,V54,V68) 본체 각 1개,

공기주입호스가 결합된 200/300bar(3,000/4,500psi) 압력 레귤레이터 1개,

8.0bar(116psi)용 듀얼 데드맨 콘트롤러 1개,

8.0bar/5m용 공기 주입호스 황색 및 적색 각 1개

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건