품 명	배터리겸용 전동식 유압절단기 (S 799 E2)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 구조현장 출동 시 별도의 외부 유압엔진펌프 나 유압호스가 필요 없으며 기존 유압장비로 접근하기 힘든 장소, 거리, 공간 등 작업환경에 능률적 으로 대처 - 차량적재 시 적재 공간 활용이 장점이며 무게 최소화 - 배터리(전기)겸용식 유압절단기 본체에 일체형 2개의 매립식 고성능 LED 라이트 장착하여 어두운 구조 작업현장에서도 유용하게 사용 - 비상시 별도의 A/C 파워코드(220V) 로 전기 전원에 연결하여 사용 - 스피드 콘트롤밸브 장착으로 빠른 절단 - 본체 케이스 재질 : Thermoplastic - EN-Cutting Class : 1K-2K-3K-4K-5K 유럽 최고 등급 기준 합격 - NFPA-Class : A9/B9/C9/D9/E9 - EN Cutting Classification: K □ 장비 규격 - 사용압력 : 700 bar - 절단력 : 137.6 톤(1,376 kN) - 절단직경 : 철근봉 45 mm - 최대 날 전개폭 : 204 mm - 크기 : 1010(L) × 276(W) × 281(H) mm - 무게 : 25.3 kg(배터리 제외) - 날재질 : 크롬 + 니켈 + 몰리브덴(절단작업 시 스파크 현상 방지효과) - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식 - 보호 클래스 : IP54

제 원	□ 배터리 규격 - 고용량 리튬이온(Lithuium ION) 배터리 - 완전 충전시간 : 약 75분 - 배터리 수명 : 약 500회 이상 반복충전 가능 - 배터리용량 및 사용시간 : 5Ah, 약 60분 - 배터리(전기)겸용식 유압전개기, 유압콤비절단기, 유압램 간에 배터리 호 환사용 가능 - 작동중 배터리분리가능(사용중 배터리 방전시 배터리교체 후 바로작동) - 배터리자체에 배터리충전상태(잔량) 표시기능 보유 - 야간에도 배터리교환이 용이하게 배터리 탈부착 시 배터리 하우징 내부에 15초동안 조명유지 - 배터리 Set up Time(ON & OFF시간“1초”) - 사용온도 : -20℃ - 작동방식 : 탈부착형 충전용 DC 배터리 및 A/C 겸용 - A/C 전용 사용 시(10m이상 길이의 AC 220V 전용 파워코드 사용) □ 구성품 - 배터리겸용 전동식유압절단기(S 799 E2) 1대, Li-ion 예비배터리 1개, 배터리충전기 1개, A/C 전용 파워코드 1개, 어깨멜빵 1개 부수장비 수납가방 1개. Li-ion 예비배터리 배터리충전기 A/C 전용 파워코드 부수장비 수납가방 * 특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.