품 명	안전안경(루디프로젝트 SP627306-0000)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조작업시 소방대원의 눈을 보호하는 안경 □ 특 징 - 무게 : 26 g - 렌즈 최장길이 : 75 mm - 렌즈간 : 11 mm - 렌즈높이 : 48 mm - 렌즈곡율 : 8 - 다리길이 : 126 mm - 프레임 : 매트 블랙 - 렌즈 : 임팩트X™ 포토크로믹 2 블랙 (변색렌즈) - 어드저스터블 어고노즈 : 사용자의 두상에 맞게 코 받침 조절 가능 - 벤트 콘트롤러 : 장시간 운동 중 렌즈 습기를 막아 인지력 저하로 생기는 각종 부상 예방 - 렌즈 퀵 체인지 : 별도의 공구없이 손쉬운 렌즈교체 가능 - 자외선 100% 차단 - 투과율 : 74% / 9% 포토크로믹 렌즈 중 가장 폭넒은 변색범위를 갖고 있는 클리어 렌즈로 야간에 투명한 상태로 사용하다가 주간에 최대 9% 까지 변색되어 모든 기상컨디션에 대응할 수 있습니다.
비 고	□ 사후관리를 위한(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출