품 명	공기안전매트(SP 25)
참고사진
제 원	□ 용도 및 특징 - VETTER 사의 피난용 공기안전매트는 한정된 공간에서의 구조작업시 나 건물근처에 구 조용 사다리차량이 접근할 수 없 는 지역에 설치하여 요구조자 구출 - 고도 25M (80ft) 높이의 고층빌딩 구조용 - 공기안전매트는 쉽게 보관할 수 있으며 설치는 매우신속하게 설치됨 - 공기안전매트의 벽면 색상은 네온황색으로 악천후 기상상태나 또는 야간에도 시각적 으로 분별할수있도록 배려되었으며 고층에서의 낙하지점인 청색의 원형표시는 저명한 심리학자 교수 Mr.Horst Schuh 는 심리적으로 뛰어내렸을때 안전하며 뛰어내리는 사람에 의한 부상공포증을 감소시킬수 있도록 구성 설계 되었다고함. - VETTER 사의 피난용 공기안전매트는DIN 14151 과 T3 규정에 의거 인증됨 - DIN 14151 과 T3 규정에 의거된 인증은 모조된 형상물 로 각각 다른 중량물을 을 가 지고 낙하시험 시 낙하되면서 몸에 손상을 입는 것과 낙하되는 지면에 제대로 안착하 는 것과 또한 착지되는 공기안전매트로부터 반동에 의하여 안전매트 밖으로 튕겨져 나가는것을 각각 실험하여 인증을 부여한다. □ 규 격 - 사용높이 : 25Meters (80ft) - 사용압력 : 0.5bar(7.25psi) - 실험압력 : 0.65bar(9.4psi) - 필요공기량 : 2354 litres - 공기주입시간 : 60 sec - 회복시간 : 20 sec - 폎을때 크기 : 460 x 460 x 240 cm - 접혔을때 크기 : 110 x 63 x 45 cm - 중량(실린더압축공기포함) : 80.5kg □ 구성품 - 공기안전매트(SP 25) 1세트, 공기안전매트 테스트게이지1개, 팽창호스 1개, 진공아답 터 1개
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.