품 명	구조헬멧 세트(TYTAN HOT 101.03)R
참고사진
제 원	□ 용 도 - 재난 현장에서 구조활동 시 대원의 머리를 보호 □ 규 격 □ 헬멧 - 중 량 : 760 g(±30) - 크 기 : 52 ~ 65 cm - 재 질 : Poliamide - 색 상 : 적색(수요부요구에 의해 다양한색상으로 단일색상적용가능) - 헬멧 상단에 반사스티커 부착 - 가벼운 중량, 안정성으로 보호능력 우수 - 고충격, 내열성(불연성 소재 사용) 외관 - 이중 패딩 재질로 고충격을 흡수 - 후두부안전을 위하여 내열성재질의 벨크로type 탈부착 가능한 Neck Cover - Buckle시스템으로 신속하게 착용 및 Ratchet 사이즈 조절 가능 - 장시간 착용시 환기를 위한 중앙 상단에 개폐형 통풍구 부착 - 3방향에서 끈을 조절할 수 있어 안정성과 완벽한 고정력 보장 □ 헤드랜턴 (듀얼 스위치) - 최대밝기 : 최대 900루멘, Cree XM-L2 LED(수명 50,000 시간) - 최대빛 도달거리 : 178 m - 무게 : 154.2 g(배터리 제외) - 방수 : IPX-6 - 동작 시간 : 400루멘(약 3.5~160시간) - 인증 : CE □ 방풍안경(Goggle) - 렌즈는 탄도 충격 완충 렌즈이며 100% UVA/UVB 보호 - 국제안전 기준인 CE EN 166, ANSI, NFPA에 의한 보호 인증 제품 □ 총중량 : 1,040 g(±30) □ 구성품 : 헬멧 1개, 헤드랜턴 1개, 방풍안경(Goggle) 1개
비 고	□ 납품 시, 제작사 또는 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건 □ 수입신고필증 사본필히 제출 □ 납품시 한글사용설명서첨부