품 명	구조 안전화(GX-4 고어텍스6“)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조 및 구급시 대원의 발 보호용의 개인 보호 장비 □ 규 격 및 제 원 - 겉 감 : 방수 천연 소가죽, 1680 데니어 방탄 소재 나일론 - 라이닝 : 고어텍스 3bar knit lining - 생크 : 나일론 – 신발이 뒤틀리지 않게 잡아줌 - 구조화 안창 : PESU III Footbed 편안하고 가벼운 쿠션 제공 - 미드솔: EVA 충격 흡수기능 - 구조화 밑창: 미끄럼 방지기능 SATRA WTM 144시험인증 - 시멘트의 결합 구조 배열을 하나의 프로세스에 접목시켜 편안한 착화감과 최강의 내구성 제공 - 비금속 재질 - 장시간 착용시 피로 누적없이 편안한 착용감 유지 - 발목 높이 : 6인치 - 색상: 검정 - 무게: 527그램 (260mm 사이즈 한 쪽 기준)
비 고	□ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ KATRI 한국의류시험연구원 시험성적서 제출, Satra 영국 신발 시험 연구기관 시험성적서 제출 (방수항목 통과 포함) 고어텍스 시험 성적서 제출 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.