품 명	누출 방지 본드(화학물질용)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 화학물질이 밸브소켓이나 파이프 플랜지 등에서 흘러나오는 것을 초기에 차단하여, 더 이상의 누출을 막고 사고 확산을 예방하기 위한 응급처치 용품 □ 규 격 (누출방지 본드) - 재 질 : 수용성(물 누출방지에는 적합하지 않음) - 용 도 : 유독 화학 물질용 - 장 점 : 안전성, 무독성, 불연성 - 기 타 : 0.4 bar(5.81 psi)까지 후압력을 견딜 수 있음 녹슨 곳, 지저분한 곳에서도 사용할 수 있음 □ 규 격 (내화학 장갑) - 재 질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner,빨강 PVC 코팅,TPR - F3 테크놀로지 기술 적용 :TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상 - 메타놀,n-Heptane,수산화 나트륨,황산,질산,암모니아에 저항력 시험 성적서 - 손목 길이 50cm 이하 - EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출) □ 구 성 품 - 500㎖(500g) 8개/1Box 보관 및 휴대용 방습 방수 Tsunami Case(방수성능IP67) 1개, 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레 *특 기 사 항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.