품  명

누출물 진공 수거기(Mini Permanent Aspirator /MPA)

참고사진

제 원

□ 용 도

- 유독 화학물 누출시 안전하고 신속하게 수거하여 오염확산을 방지하기 위한 장비

□ 규 격 (누출물 진공 수거기-MPA)

- 수거 컨테이너

* 용량 - 60ℓ

* 크기 : 520(L) × 430(W) × 840(H)㎜

* 재질 : FGR보강(유리섬유강화) 폴리에스테르

- 흡입호스

* 길이 - 6m, 내경-38mm,

* 호스 재질 - 뜨거운 오일(+ 40 °C (104 °F))에도 강한 저항력을

지닌 고강도 플렉시블연결 커플링스토즈 38 mm 커플링

- 작동모터

* 사용전원 : 230V / 50㎐

* 모터헤드 소모전력 : 800W

* 흡입공기량 : 3,360ℓ/min

* 진공도 : 2,392mm WS

* 물 흡입력 : 330ℓ/min

* 유량 : 1m 높이 - 분당 330 ℓ / 6m 높이 - 분당 110 ℓ

- 무게 :  기본세트 : 28㎏ / 부수장비 : 5.7㎏

□ 규 격 (내화학 장갑)

- 재  질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner, 빨강 PVC 코팅, TPR

- F3 테크놀로지 기술 적용 : TPR Protector - 타격 및 협착 방지기능

- 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력

- 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상

- 메타놀, n-Heptane, 수산화 나트륨, 황산, 질산, 암모니아에 저항력 시험 성적서

- 손목 길이 50cm 이하

- EN388-4X41 CP, EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출)

□ 구 성 품 – 기 본

- 수거컨테이너(60리터용) 1개, 흡입배출펌프장치 1개, 필터컨테이너 1개,

흡입호스(6m) 1개, 연결파이프(곡형) 1개, 원통형흡입파이프(550mm)2개,

공간 협소노즐 1개, 지표노즐(370mm) 1개, 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레,

내화학 장갑(Short Cuff)2켤레

□ 구 성 품 – 선 택

-  Shut-off unit(Stortz C) 1개, Flat fold filter1개, Paper filter 5개,

안전스위치(1.5m cable) 1개

*특 기 사 항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건.

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.