품 명	누출물 진공 수거기(Permanent Aspirator / PA)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 오염물을 흡입함과 동시에 배출하는기능 □ 규 격 (누출물 진공 수거기-PA) * 크기 : 860(L) × ∅620㎜ - 수거 컨테이너 * 용량 - 100ℓ * 재질 : FGR보강(유리섬유강화) 폴리에스테르 - 흡입호스 * 길이 - 6m, 내경-38mm, * 호스 재질 - 뜨거운 오일에도 강한 저항력을 지닌 고강도 플렉시블연결 커플링 스토즈 38 mm 커플링 - 작동모터 * 사용전원 : 230V / 50㎐ / 60㎐ * 모터헤드 소모전력 : 1000W * 배출펌프 소모전력 : 800W * 흡입공기량 : 3,030ℓ/min * 진공도 : 2,392mm WS * 물 흡입력 : 160ℓ/min * 펌핑능력 : 흡수고 11m * 유량 : 1m높이-분당 260 ℓ / 6m높이-분당 110 ℓ * 모터 전원케이블 : 10m - 무게 : 기본세트 : 35㎏ / 부수장비 : 5.7㎏ □ 규 격 (내화학 장갑) - 재 질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner, 빨강 PVC 코팅, TPR - F3 테크놀로지 기술 적용 : TPR Protector - 타격 및 협착 방지기능 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상 - 메타놀, n-Heptane, 수산화 나트륨, 황산, 질산, 암모니아에 저항력 시험 성적서 - 손목 길이 50cm 이하 - EN388-4X41 CP, EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출) □ 구 성 품 – 기 본 - 수거컨테이너(100리터용) 1개, 흡입배출펌프장치 1개, 필터컨테이너 1개, 흡입호스(6m) 1개, 연결파이프(곡형) 1개, 원통형흡입파이프(550mm)2개, 협소 공간노즐(55mm) 1개, 지표노즐(370mm) 1개, Trolley 1개, 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레 □ 구 성 품 - 선 택 - 배출호스(6m) 1개, 접지회로 차단기 1개, Shut-off unit(Stortz C) 1개, Connector C52mm/38mm 1개 *특 기 사 항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.