품 명

다기관 분배기 세트 (MSM-2D)

참고사진

제 원

□ 특 징

- 모터펌프 하나로 리프팅 작업과 구조작업을 동시에 할 수 있음

- 사용하기 쉬움

- 빠른 시간 내 설치 가능

□ 규 격

● 다기관 분배기(MSM-2D)

- 무게 : 6 kg

- 리프팅 실린더

	단위	HP10/T280R	HP25/T185R	HP25/T450R
최대 피스톤력(1/2/3)	kN	650/301/104	650/301	650/301
스트로크,피스톤(1/2/3)	mm	94/95/90	95/90	228/223
전체 TM트로크	mm	279	185	451
축소 시 높이	mm	220	220	385
오일량	ℓ	1.4	1.3	2.8
무게	kg	14.8	14.8	23.8

● 베이스 판

- 리프팅 작업 중 실린더의 안정성을 높여줌

- 무게 : 10.8 kg

● 스태킹 세트

- 들어 올릴 지점에서 공간이 별로 없을 때 사용함

- 리프팅 높이를 150 mm까지 증가시킴

	수량	HP10, HP25
스태킹 링	4	높이 65 mm
피스톤 판	3	높이 65 mm
피스톤 판	1	높이 45 mm
포크 레버	1
최대 연장 스트로크		240 mm
전체 무게		14.5 kg

● 특수 유압 호스

- 안전 커플링 내장 : 호스가 파열될 때 순간적으로 정지함

- 이미 들어 올린 하중은 유지함

□ 구성품

- 다기관 분배기(MSM-2D)1개,

리프팅 실린더(HP10/T280R, HP25/T185R, HP25/T450R) 각 1개,

베이스 판 1개, 실린더(HP10,HP25)용 스태킹 세트 1세트,

특수 유압 호스(10m) 2롤

*특기사항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터

제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건.

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.