품 명	독성가스 리크방지캡 440,470L Y실린더형
참고사진
제 원	□ 용 도 - 독성가스누출 사고등의 국민적 불안감을 고조 시키는 안전사고의 발생으로부터 누출사고발생시 초기 대응과 함께 골든 타임 확보를 위한 전문장비 특히 독성가스 실린더의 취급이 많은 반도체 및 디스플레이 제조 사업장에서 독성가스 누출로 인한 비상대응장비가 없어 누출된 가스실린더의 안전하고 신속한 초기 대응을 위해 양압식 공기호흡기와 1형식 화학복을 입은 상태에서도 쉽게 취급할 수 있도록 제작, 설계됨 □ 특 징 - 특허출원번호: 제 10-1804503 호 - 사용압력: 5 bar - 잔가스처리 벨브 : SUS 고압단닛블,SUS고압엘보,SUS 볼밸브- 1/4“,#316 - 질소주입 벨브 : SUS 고압단닛블,SUS고압엘보,SUS 볼밸브- 1/4“,#316 - 리크방지 O-RING(Y실린더형) : 바이톤(경도 70) - AN438 ,P125 ,V40 - 에어핀 : 1/4“ - PRESSURE GAUGE : GPA60 x 3.5MPA x PT 1/4" □ 구성품 - 1차방지캡 , 2차방지캡, 앤드캡 ,PRESSURE GAUGE, O-RING ,육간렌치, 보관함
비 고	□ 사후관리를 위한(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 □ 특허출원번호 : 제 10-1804503 호 특허증 제출