품 명	모노 커플링
참고사진
제 원	□ 특징 및 용도 - 철심 내장된 2줄 유압호스를 IN/OUT 호스가 하나의 커플링으로 연결 - 사용압력 : 700 BAR - 구성 : 암,숫 커플링 - 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 - 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) - 압력제거기 불필요 - 기존의 2줄 루카스, 웨버 장비와 연결가능 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.