품 명	방사능 물질 수거함
제 원
	□ 용 도 - 저준위 방사성 물질을 수거하여 이송, 보관하기 위한 장비 □ 규 격 (방사능물질수거함) - 크기(외경) : 330 x 330 x 330 mm (W x D x H) (오차 ±5%) - 크기(내경) : 300 x 300 x 300 mm (W x D x H) (오차 ±5%) - 무게 : 약 100 kg 이하 - 재질 : 스테인리스 - 차폐 : 납 5T - 특징 : ㆍ상부 커버는 개방이 가능한 구조이며, 가스식 쇼바 및 잠금장치 장착 ㆍ알루미늄 재질의 카트식 2단 손잡이 장착 ㆍ수거함 좌, 우측에 손잡이 장착 ㆍ수거함 전면에 방사능 물질 표지 스티커 부착 . 고하중용 바퀴(고정장치 포함) 부착 . 상부커저는 개방이 가능한 구조 □ □ 규 격 (방사능집게) - 길이 : 100 cm (오차 ±5%) - 재질 : 스테인리스 - 특징 : 방사능물질을 잡아서 보관함에 넣을 수 있는 구조와 집게의 악력 필요 - 무게 : 500g (오차 ±5%) - □ 구 성 품 - 방사능 물질 수거함 1개, 방사능 물질 집게1개
비 고	□ 사후관리에 관한 제작사 또는 국내 공식 대리점 증명서 제출 □ 제조사 시험석정서 제출 (Cs-137 200uCi 선원을 이용한 차폐시험 성적서) □ 한글 사용설명서 제출