품 명	방사능계측기(T401)
참고사진
제 원	□ 규격 및 특징 - 측정방사선 : Alpha, Beta, Gamma, X-ray - 검출기 : Pancake type GM-Tube - 측정 범위 : 0 ~ 4,000 CPS 또는 동등한 값의 Bq/cm2 - 단 위 : CPS 또는 Bq/cm2 - 전원 : 9V 알카라인 건전지 1EA - 온도 : -20℃ ~ +50℃ - 무게 : 850g - 크기 : 320 x 110 x 90 mm - 케이스 등급 : 본체 : IP65 / 검출기 : IP34 - 28가지 핵종 지정, 알람, 무음, Peak 기능
비 고	- A/S 사후관리로 인하여 사후관리증명서 제출할 것