품  명

방진 마스크 (M2- 메쉬)

참고사진

제 원

□ 용 도

SCBA(공기 호흡기 및 마스크)착용이 제한되거나 사용되지 않은 상태에서 연기 및 먼지등으로부터 소방관의 기관지 및 폐등의 안전을 보호하기 위한 개인 보호 장비

화재현장, 도시탐색 구조 현장에서 사용

□ 특 징

- 메쉬재질을 사용하여 가볍고 착용하였을 때 시원함을 유지시켜줌.

더운환경에서 사용하기에 적합

- 듀얼 밸브 테크놀로지-이중 단 방향 배출밸브를 사용하여 응축 감소              이산화탄소 밑 수분제거

마스크 내부를 항상 건조하게 유지하여 쉽게 공기를 내쉴수 있음

- 필터 교환 방식
- 벨크로 스트랩

입자상 물질 사이즈 표
연기 0.10	폐렴 0.25	담배 연기 0.30	인플루엔자 0.43	결핵 0.86
연쇄 상구균 0.90	고양이비듬 1.0	탄저병 1.0	석탄 가루 3.0	누룩곰팡이 3.50

- 필터 여과 기능: 최대 0.1 마이크론 미립자

□ 제 원

- 재질: 메쉬/스판덱스

- 사이즈: (대.중.소)

- 필터시험성적서: NIOSH – 미 식품의약국 규정 통과

□ 구성품

- 본체 1개, F1카본방진방독필터(기본형) 2개,

F3카본방진방독필터(고급형)3개, 보관 가방

비  고

□ 당해연도 생산제품으로 수입신고필증 필히제출

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건

□ 필터 시험성적서 제출