품 명	공압식 붕괴물 지지대(Trench-참호,도랑용 지지 세트)
+참고사진
제 원	□ 용 도: 각종 붕괴 및 매몰현장에서 부양 및 지지를 할 수 있는 다목적 공압 지지 장비 □ 특 징 - 파워플레이트 적용하여 어떠한 조건에서도 지지력 확보 - 특별한 공구 없이 간편하고 신속한 설치로 인하여 구조작업의 효율성을 극대화함 - 광범위한 부속장비로 작업의 다양성이 가능함. - 수동 컨트롤러를 사용하여 손쉽게 연장 및 수축가능. □ 규 격: - 사용압력 : 10bar - 최소길이 : 530mm - 최대길이 : 940mm - 허용하중 : 13.6톤 - 재 질 : 고품질AL 과 STS - 무 게 : 114.5Kg(세트 총중량)

제 원

□ 주요 구성품 제원

구분	지지대(A)	지지대(B)	연장관(E6)	연장관(E12)
최소길이	530mm	660mm	150mm	300 mm
최대길이	710mm	940mm	_	_
스트로크	180mm	280mm	_	_
작동압력	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
허용하중	13.6 ton	13.6ton	13.6ton	13.6ton
중량	6.3kg	7.7 kg	0.9 kg	2.0㎏

□  구성품 내역

- #1-지지대(A)x4 개

- #2-지지대(B)x4 개

- #6-연장관(E6)x 4개

- #7-연장관(E12)x 4개

- #9-FB 플랫베이스X8개

- #10-S23 23° struts연결스위벨X8개

- #11-RR18 버팀레일(Sets of 2)X4개

- #13-듀얼공기조정기(감압기포함)EU x 1세트

- #14-LH 로링후크(lowering hook)X2개.

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건.

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.