품 명	공압식 붕괴물 지지대(빌딩-건물용B형)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 빌딩(건물)붕괴 및 매몰현장에서 구조공간 확보를 위한 다목적 공압 지지 장비 □ 특 징 - 파워플레이트 적용하여 어떠한 조건에서도 지지력 확보 - 특별한 공구 없이 간편하고 신속한 설치로 인하여 구조작업의 효율성을 극대화함 - 광범위한 부속장비로 작업의 다양성이 가능함 - 수동 컨트롤러를 사용하여 손쉽게 연장 및 수축가능 □ 규 격 - 사용압력 : 0 - 10 bar - 최소길이 : 530 mm - 최대길이 : 3,350 mm - 허용하중 : 13.6 톤 - 재 질 : 고품질 AL과 STS - 무 게 : 478 Kg(세트 총중량)

제 원

□ 주요구성품(지지대) 제원

구분	지지대(A)	지지대(C)	지지대(E4)	지지대(F7)
최소길이	530mm	840mm	1,370mm	2,130mm
최대길이	710mm	1,240mm	2,130mm	3,350mm
스트로크	180mm	400mm	760mm	1,220mm
작동압력	10bar	10bar	10bar	10bar
허용하중	13.6ton	13.6ton	13.6ton	13.6ton
중량	6.3kg	9.0kg	16.8kg	21.7kg

□ 주요구성품(연장관) 제원

구분	연장관(E6)	연장관(E12)	연장관(E24)	연장관(E48)
최소길이	150mm	300mm	610mm	1,220mm
작동압력	10bar	10bar	10bar	10bar
허용하중	13.6ton	13.6ton	13.6ton	13.6ton
중량	0.9kg	2.0kg	3.6kg	7.3kg

□  구성품 내역

- #1.지지대(A)x4개, #2.지지대(C)x4개, #3.지지대(E4)x3개, #4.지지대(F7)x3개,

#5.연장관(E6)x4개, #6.연장관(E12)x4개, #7.연장관(E24)x4개,

#8.연장관(E48)x2개, #9.23°스위벨x8개, #10.베이스플레이트(150mm)x2개,

#11.플랫베이스(125mm)x4개, #12.리짓 베이스(150mm)x8개,

#13.12" 베이스플레이트(브라켓포함)x3개, #14.TH삼각대헤드x2개,

#15.CG8 8"C그립x6개, #16.L그립x4개, #17.60°피봇x2개,#18.45°피봇x2개,

#19.스테틱크레비스x6개, #18.45°스테틱크레비스x4개, #19.리노헤드x2개,

#20.체인웨지x2개, #21.버팀레일(1,500mm)x4개, #22.버팀레일네일러x4개,

#23.버팀레일 아답터x2개, #24.레일컨넥터x2개, #25.라쳇스트랩x4개,

#26.A후레임세트x1개, #27.듀얼공기조정기(감압기포함)EUx1세트,

#28.싱글공기조정기세트(2.5bar)ALx1개, #29.삼각대공기공급호스x1개,

#30.로링후크(lowering hook)x2개, #31.안전체인x1개, #32.PK피켓x4개

*특기사항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터

제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건