품 명	공압식 붕괴물 지지대(벽면 지지대 세트)
+참고사진
제 원	□ 용 도 빌딩 및 건축공사현장 벽면붕괴 현장에서 지지를 할 수 있는 다목적 공압 지지 장비 □ 특 징 - 파워플레이트 적용하여 어떠한 조건에서도 지지력 확보 - 특별한 공구 없이 간편하고 신속한 설치로 인하여 구조작업의 효율성을 극대화함 - 광범위한 부속장비로 작업의 다양성이 가능함. - 수동 컨트롤러를 사용하여 손쉽게 연장 및 수축가능. □ 규 격: - 사용압력 : 10bar - 최소길이 : 1,370mm - 최대길이 : 3,350mm - 허용하중 : 13.6톤 - 재 질 : 고품질AL 과 STS - 무 게 : 176Kg(세트 총중량)

제 원

□ 주요 구성품 제원

구분	지지대(E4)	지지대(F7)	연장관(E24)
최소길이	1,370mm	2,130mm	610mm
최대길이	2,130mm	3,350mm	_
스트로크	760mm	1,220mm	_
작동압력	10 bar	10 bar	10 bar
허용하중	13.6 ton	13.6ton	13.6ton
중량	16.8kg	21.7kg	3.6kg

□  구성품 내역

- #1.지지대(E4)x2개

- #2.지지대(F7)x2개

- #3.연장관(E24)x2개

- #4.베이스플레이트(300mm브라켓포함)x2개

- #5.60°피봇X2개

- #6.45°피봇X2개

- #7.45°크레비스X2개

- #8.버팀레일(1,500mm)X4개

- #9.버팀레일네일러X4개

- #10.버팀레일 아답터X2개

- #11.대형레일컨넥터X2개

- #12.PK피켓x4개

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건.

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.