품 명	특수 구조복 (JW-SARTEC)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조 작업을 위한 구조복으로써 인체공학적 설계와 경량의 무게를 기본으로 대원들의 몸을 보호 □ 특 징 - MOVE+3D 기술 - 인체공학적 디자인으로 움직임에 제한을 받지 않음 - 접히는 부분들(팔꿈치, 무릎)이 늘어나도록 특수 주름 설계 - 탈부착이 가능한 어깨끈의 길이를 쉽고 빠르게 조절 가능하며 늘어짐 방지 기능 적용 - MAXFLEX 무전기 주머니(자켓): 조절이 가능한 무전기 및 다용도 상의 가슴 주머니 적용 (좌, 우) - S-Pocket Design(자켓 및 하의): 인체공학적 대용량 주머니 적용 (좌, 우) - 반사띠 : 세그먼트화된 반사 테이프를 사용하여 통풍 및 유연성 향상 - 우천시 상의 목 칼라에 내장되어있는 방수 후드를 사용할 수 있음 - 팔꿈치 및 무릎 부분에 DuPontTM Kevlar® 적용 □ 제 원 - 소재: * 상의 및 하의:Face fabric type 843: DuPont™ Nomex® Comfort, 230 g/m², 93% DuPont™ Nomex®, 5% DuPont™ Kevlar®, 2% P140 anti-static * 방수층/단열재/안감-내피: GORE-TEX Flameliner * 반사테이프: 3M5510 원단사용 - 인증(자켓 및 하의): EN 469:2005 CL.1,ANSI/ISEA 107 인증,CE 인증 EN1149-5:2008 - 색상: 빨강/검정 네이비 혼합 - 사이즈: XS-3XL(172-180cm), KXS-KXXL(164-172cm), LS-LXXL(180-188cm) - 무게: 상의 M사이즈 기준: 1,550 그램, 하의 M 사이즈 기준: 1,410 그램 □ 구 성 품 - 자켓, 하의
비 고	□ 당해연도 생산제품으로 수입신고필증 필히 제출 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건 □ 제품에 대한 국내외 인증 등 각종 인증서 제출