품 명	소방용 헬멧(CV102)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조 및 화재 진압 시 대원의 머리를 보호하는 장비 □ 특 징 - EN14458:2004에 의거하여 제작 - EN443:2008 인증 - 내구성이 강한 광학 2등급 - CNDDRUR, 복사열, 화염, 화학제품으로부터 높은 저항성 - 헬멧보호안경(절단, 파괴 작업시 사용)-EN14458:2004,EN171:2004&RN166:2001 에 의거 제작 장착 - 열반사 안면부 보호 커버 장착 , 열배출 기능 - 사용온도 :-30°C ˞ 1,000°C - 3방향에서 끈을 조절할 수 있어 안전성과 완벽한 고정력 보장 - CNB0P-PIB directive 96/98에 따른 EC 인증품 □ 규 격 - 헬멧 중량 : 1,400 g - 스크린 중량 : 200 g - 헬멧 총중량 : 1,600 g - 사이즈 : 51 ~ 65 cm (사람 머리 크기에따라 Ratchet cradle로 조정) - 쉘 : 복합 폴리아미드 - 충격흡수 패딩 : 폴리우레탄, 울, 아라미드 - 그물망 / 턱끈 : 아마리드 스트렙, 가죽, 폴리아미드, 폴리카보네이트 - 색 상 : 수요부 요구에 의해 다양한색상으로 단일색상적용. □ 구 성 - 헬멧 1개, 목 보호대(방열재질) 1개
비 고	□ 납품시, 제작사 또는 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건 □ 수입신고필증 사본 필히 제출