품 명	소형 하수관 실링백(Compact gully sealing bags)
참고사진
제 원	□ 용 도 -사고로 누출된 유독물질의 하수구유입을 방지 차단하는 장비 □ 특 징 - 적은 공기 요구량 - 백 표면에 간단한 사용법 표기 - 정전기 방지와 난연 성질 - 화학물질에 강한 내성이 있음 □ 규 격 (소형 하수관 실링백) - 재 질 : 열경화처리된 CR(클로로플랜) - Nylon cord - 사용압력 : 0.5bar(7.25psi) - 실린더전장 : (30/50) - 410mm, (50/80) - 410mm - 백 전장 : (30/50) - 460mm, (50/80) - 460mm - 백 외경 : (30/50) - 295mm, (50/80) - 450mm - 사용가능한 하수관 크기 : (30/50)300-500mm, (50/80)500-800mm - 필요공기량 : (30/50) -128ℓ, (50/80) - 426ℓ - 중 량 : (30/50) -3.7㎏, (50/80) - 8.3㎏ □ 규 격 (내화학 장갑) - 재 질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner, 빨강 PVC 코팅, TPR - F3 테크놀로지 기술 적용 : TPR Protector - 타격 및 협착 방지기능 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상 - 메타놀, n-Heptane, 수산화 나트륨, 황산, 질산, 암모니아에 저항력 시험 성적서 - 손목 길이 50cm 이하 - EN388-4X41 CP, EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출) □ 구 성 품 - 실링백(공기주입호스포함) (30/50) - 1개, (50/80) - 1개 - 공기주입호스 : 2개 - 안전밸브부착 조정기 : 2개 - 보관 및 운송용 케이스 : 1개 - 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레 *특 기 사 항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.