품 명	에어 샘플러(AKM-2000)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 화학사고·테러 발생 시 대기중 가스 시료를 정밀분석기관에 후송 하거나 시험, 분석 장비 까지 이송을 위해 자동 채취할 수 있는 장비 □ 특 징 - 설정된 진공도 도달 시 압력센서에 의한 과부하 방지 - 시료 포집백 파손방지 기능 - 외부에서 내부 작동상태 확인 할 수 있는 감시창 - 이동 용이한 손잡이 □ 규 격 - 재질 : Fiber 보강 플라스틱 또는 동등이상의 재질 - 크기(W x D x H) : 520 x 440 x 205 이하 - 전원 : 충전식 LI-ion 배터리 내장, 충전기 포함 - Inlet : PTFE 벌크헤드 유니온, PTFE Valve 부착 - 온도범위 : -10℃ ~ 40℃ (습기 및 유해가스를 차단) - 최대채취용량 : 5리터 이상 □ 구 성 - 에어 포집기 1대, 충전기 1대, 어깨끈 1개, 터들러백(5리터) 10개,
비 고	□ 납품시, 제작사 또는 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건 □ 납품시 한글사용설명서첨부