품 명	엔진식 콘크리트절단 체인톱 (695XL)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 지진 및 각종 붕괴현장에서 구조활동시 장애물(콘크리트)절단용 으로 사용 □ 규 격 • 엔진마력 : 4.8kW (6.4 hp) • 엔진속도 : 2,500~2,800 rpm • 바길이 : 40 cm • 크 기 : 46(L)x36(H)x30(W)cm • 중 량 : 9.5 kg • 배기량 : 94cc • 엔진타입 : 2-스트로크, 싱글 실린더, 공기냉각방식 • 소음 레벨 : 12~15분(1리터)/105dB
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사공급증명서 및 국내공식대리점 사후관리증명서 제출조건.