품  명

염소누출 제어키트"A" (Cylinder Emergency Kit)

참고사진

제 원

□ 용 도

-염소누출제어키트A : 염소저장실린더에서 염소 누출시 비상 차단용으로 사용

-염소누출“A형”시뮬레이터 : 염소 Cylinder에서 염소 누출시 비상차단용으로                                         사용되어지는 키트를 사고현장에서 신속,

원활한 사용을 위한 반복훈련용 시뮬레이션 키트

□ 특 징

-염소누출제어키트A : 다양한 규격과 형상으로 구성되어있어, 신속하고 견고하게 누출부위를                             봉인하여 누출을 제어하며 봉인검사도구를 포함하고 있다.

-염소누출“A형”시뮬레이터 : 염소 실린더의 규격 및 형상이 동일하게 구성되어있                                              어, 신속하고 견고하게 누출부위를 봉인하여 누출을                                             제어하는 조작능력을 숙련시키는데 탁월한 효과가 있음.

□ 규 격 (염소누출제어키트A)

P/N	구성품	수량	P/N	구성품	수량
1A3	Hood Assembly,with (1V) Vent Valve	1	1BRV	Gasket, Molded Viton**, 5-7/8 OD x 4-5/8 ID x 3/16 wall	2
1K2	Cap Screws	3	1EFP1	Base Assembly with Chains	1
2	Clamp Assembly (2A,2C,2D)	1	2B	Gasket, Garlock 3000, 15/16 dia. x 1/16	5
8S	Strap		8B	Yoke
8C1	Cap Screw	1	8D1	Steel Patch	1
8GV	Gasket, Viton**, 3" sq. x 1/8	2	200A	Wrench, 3/8 sq. box, 1-1/4 open end 7-1/4"	1
201	Wrench, straight open end, 1-1/4 x 1-1/8 x 12-1/8	1	203	Wrench, combination, 7/16 x 7-1/4”	1
A-1	Hammer, Machinist 3 lb.	1	A-2	Hacksaw, 10", and 3 blades	1
A-3	Drift Pin, 5/32 x 1/2 x 6	2	A-4	Drift Pin, 7/8 x 1-1/4 x 8	2
A-5	Ring, vent valve packing, 7/8 OD x 15/32 ID x 1/4 sq.	5	A-6	Kit Box Seals	15
A-7	Gasket Sack	1	A-8	Paint Scraper, 1-1/4 blade	1
A-9	Valve Yoke	1	A-10	Valve Adapter (820-hose)	1
A-12	Washer, valve outlet, 15/16 OD x 9/16 ID 1/16	5	A-13	Plastic Box	1
A-14	file, 8"	1	144	Tool Roll	1
151A	Kit Box, 35 x 13-3/4 x 14-1/4	1	HPLS-1500016101	고압누출방지호스 3,500mm	1
	취급설명서	2	HPLS-1500017900	방지 판(FKM-150 × 210 mm )	1
	Chlorine Manual	1	HPLS	공기주입호스외2종	1
	Parts List	1

□ 규 격 (염소누출 “A형”시뮬레이터)

- 중량 : 150 Ibs

- DOT 3AA480 염소 실린더 규격

□ 규 격 (내화학 장갑)

- 재  질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner,빨강 PVC 코팅,TPR

- F3 테크놀로지 기술 적용 :TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능

- 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력

- 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상

- 메타놀,n-Heptane,수산화 나트륨,황산,질산,암모니아에 저항력 시험 성적서

- 손목 길이 50cm 이하

- EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출)

□ 구 성 품

- 염소누출제어키트A 1 세트

- 염소누출 A형 시뮬레이터 1세트

- 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레

*특 기 사 항

납품시 수요부에 방문, 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터

제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시, 제작사 또는 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건

□ 제조사 제품 취급교육수료증 제출조건

□ 수입신고필증 사본 필히 제출

□ 납품시 한글 사용설명서 첨부