품  명

염소누출 제어키트"C"(Tank Car/Truck Emergency Kit)

참고사진

제 원

□ 용 도

-염소누출제어키트C: 염소운반 Tank Car/Truck에서 염소 누출시 비상차단용으로 사용

-염소누출“C형”시뮬레이터: 염소 운반Tank Car/Truck에서 염소 누출시 비상                                        차단용으로 사용되어지는 키트를 사고현장에서 신속,

원활한사용을 위한 반복훈련용 시뮬레이션 키트

□ 특 징

- 염소누출제어키트C : 다양한 규격과 형상으로 구성되어있어, 신속하고 견고하게 누출부위를                             봉인하여 누출을  제어하며 봉인검사도구를 포함하고 있다.

-염소누출“C형”시뮬레이터 : 염소운반 Tank Car/Truck의 규격 및 형상이 동일하게                                          구성되어있어, 신속하고 견고하게 누출부위를 봉인하여

누출을 제어하는 조작능력을 숙련시키는데 탁월한

효과가 있음.

□ 규 격 (염소누출제어키트C)

P/N	구성품	수량	P/N	구성품	수량
6A1	Hood Assembly,with(6V) Vent Valve	1	6BMV	Gasket, Molded Viton**, 7" OD x 5-3/4" ID x 3/16" wall	2
11A	Yoke Assembly, Consisting of: 11B Block 11C Screw 11E Cap Screws 11R Retainer 11Y Yoke Channels	1 1 1 4 1 2	24A1	Hood Assembly with (24V) Vent Valve	1
24BMV	Gasket, Molded Viton**, 8" sq. x 6-1/2" ID x 3/16" wall	2	110	Wrench, combination 11/16" x 6-1/2"	1
112	Wrench, crowfoot special 1-9/32" x 21"	1	113	Wrench, socket, 1-13/16" hex x 1" sq. drive	1
113A	Wrench extension, 1" sq. drive x 18" with adapter	1	113B	Wrench bar, 1" dia. x 20"	1
200C	Wrench, 3/8" sq. box & 1-1/4" open end x 7-1/4"	1	216	Handwheel Spanner Device	1
218	Wrench, 15" adjustable	1	C-1	Hammer, Machinist 1-1/2 lb.	1
C-2	Paint Scraper, 1-1/4" blade	1	C-3	Bolt Cutter	1
C-5	Ring, vent valve packing	1	C-7	Kit Box Seal	5
C-9	Gasket Sack	1	152	Tool Roll	1
151-C	Kit Box, 36" x 18-1/2" x 20"	1	HPLS-1500016101	고압누출방지호스 3,500mm	1
A-13	Plastic Box		HPLS-1500017900	방지 판(FKM-150 × 210 mm )	1
NGSET	3/4" Deep Socket x 3/8" drive	1	HPLS	공기주입호스외2종	1
NGSET	3/8" drive x 11" lg. Socket Wrench	1		취급설명서	2
NGSET	1" NPT x 18" lg. Stabber Pipe	1		Chlorine Manual	1
	Parts List	1

□ 규 격 (염소누출“C형”시뮬레이터)

- 중량 : 325 Ibs

- 상세구성도

□ 규 격 (내화학 장갑)

- 재  질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner,빨강 PVC 코팅,TPR

- F3 테크놀로지 기술 적용 :TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능

- 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력

- 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상

- 메타놀,n-Heptane,수산화 나트륨,황산,질산,암모니아에 저항력 시험 성적서

- 손목 길이 50cm 이하,

- EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출)

□ 구 성 품

- 염소누출제어키트C 1 세트

- 염소누출“C형”시뮬레이터 1세트

- 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레

*특 기 사 항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터

제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시, 제작사 또는 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건

□ 수입신고필증 사본 필히 제출

□ 제조사 제품 취급교육수료증 제출조건

□ 납품시 한글 사용설명서 첨부