품 명	오염 환자 사체낭
참고사진
제 원	□ 용 도 위험물질에 오염된 환자 사체를 격리하여 그 어떤 가스, 액체 수증기가 외부로 유출되지 않고 이송됨. □ 특 징 • 1개의 CBRN필터가 장착이 되어있어 내부의 오염물이 외부로 누출되지 않는 기능이 있음 • 운반 및 이동이 편리하도록 머리 부분에 이송용 손잡이 1개, 하체 부분에 이송용 손잡이1개 좌,우측에 각각 2개의 이송용 손잡이 구성. 이송낭 하단에는 이동용 폴대 장착. • 오염 사체낭에는 2개의 고정끈이 있어 사체를 고정시켜 안전하게 운반함. • 투명 방수 식별표 주머니가 사체낭 위쪽에 부착. □ 규 격 • 사이즈 : 내경 - 780mm x 2080mm 외경 - 980mm x 2260mm • 운송가능 중량 : 150kg • 재질 : 화학 저항성이 우수한 LEVEL A급 화학보호복용 CORETECH PRO 원단사용. 바닥 재질은 마모성이 우수한 폴리우레탄 재질 사용 □ 구성품 오염사체낭 1개, CBRN 필터 1개,접이식 폴대 2개.
비 고	□ 사후 관리(A/S)을 위한 제작사 제작증명서 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건. □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 오염사체낭 재질 시험성적서 제출조건 □ 수입신고필증 사본 필히 제출