품  명

용수 공급용 탱크(Water Tank)

참고사진

제  원

□ 용 도

각종 재난 및 가뭄상황의 구호 활동 시 급수를 위하여 사용하는 장비.

□ 특 징

- 신속하고 안전하게 용수(WATER)을 일시적으로 보관할 수 있음

- 화학물질에 강한 내성이 있음

- 저항온도 : -30℃ 𝀈 +70℃

- 쉽게 찢어지지 않는 재질

- 자동 압력 밸브 내장 : 과도한 팽창 방지

□ 규 격 (용수 공급용 탱크)

모 델	크 기(m) L x W empty	높 이(m) filled	무 게(Kg) empty	포장 크기(Cm)
GWT 500	1.5 x 1.2	0.3	9	70 x 45 x 45
GWT 1000	2.1 x 1.5	0.35	12	70 x 45 x 45
GWT 3000	3.4 x 2.3	0.45	23	70 x 45 x 45
GWT 5000	3.5 x 3.1	0.6	30	70 x 45 x 45
GWT 10000	5.5 x 3.0	0.8	41	115 X 64 X 33
GWT 50000	8.6 x 7.4	1.0	157	110 x 102 x 55

□ 규 격 (내화학 장갑)

- 재  질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner, 빨강 PVC 코팅, TPR

- F3 테크놀로지 기술 적용 : TPR Protector - 타격 및 협착 방지기능

- 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력

- 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상

- 메타놀, n-Heptane, 수산화 나트륨, 황산, 질산, 암모니아에 저항력 시험 성적서

- 손목 길이 50cm 이하

- EN388-4X41 CP, EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출)

□ 구성품

용수 공급용 탱크(Water Tank)1개,

내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레

*특기사항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건.

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.