품  명

용수 컨테이너(OWT)

참고사진

제 원

□ 용 도

각종 재난 및 가뭄상황의 구호 활동시  급수를 위하여 사용하는 장비.

□ 특 징

- 신속하고 안전하게 용수(WATER)을 일시적으로 보관할 수 있음

- 저항온도 :-30℃ 𝀈 +70℃

- 쉽게  찢어지지 않는 고강도 내구성 PVC재질

- 아노다이즈 2" AL 플랜지

□ 규 격 (용수컨테이너-OWT)

제 원	단위	OWT1000	OWT3000	OWT5000
하단 외경	cm	176	264	304
상단 외경	cm	70	140	200
높이	cm	80	90	100
용량	ℓ	1,000	3,000	5,000
카바 무게	kg	1	3	5
총중량	kg	12	21	27
포장 크기	Cm	70x45x45	115x64x33	115x64x33

□ 규 격 (내화학 장갑)

- 재  질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner, 빨강 PVC 코팅, TPR

- F3 테크놀로지 기술 적용 : TPR Protector - 타격 및 협착 방지기능

- 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력

- 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상

- 메타놀, n-Heptane, 수산화 나트륨, 황산, 질산, 암모니아에 저항력 시험 성적서

- 손목 길이 50cm 이하

- EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출)

□ 구성품

용수 공급용 탱크(Water Tank)1개,

내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레

*특 기 사 항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건.

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.