품 명	운전석 에어백 안전커버
참고사진
제 원	□ 특 징 - 모든 승용차 및 승합차, 트럭 등의 운전석에 사용되는 에어백 안전커버 - 차량구조 작업 시 차량의 지붕, 전면유리창 을 절단 제거하기 전에 설치하여 에어백이 터지는 것을 방지하여 요구조자를 안전하게 보호 - 에어백 설치 후에도 운전가능 - 손쉽게 보관할 수 있는 케이스 □ 규 격 □ 크기 : 380 x 290 x 100 mm □ 무게 : 1.7 kg - 승용차 및 승합차 : (직경) 35 ~ 39 mm - 트럭 및 화물차 : (직경) 40 ~ 45 mm □ 구성품 - 운전석 에어백 안전커버 2개 (승용차용 및 트럭용 각 1개) *특기사항 납품 시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로 부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품 시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건