품 명	유독물 저장용 드럼(HM0802/1002/3001/5501/8501)
참고사진
제 원	□ 규 격 (드럼) - 구성 : 5 종 - 용량 : 8, 10, 30, 55, 85 (Gallon Drum) - 드럼 내부에 Mild Corrosive inhibitor 코팅 (8,10 Gal) - 드럼 내부에 에폭시 페놀 (Epoxy - Phenol) 코팅 (30,55,85 Gal) - 덮개는 고무 가스켓을 설치하여 밀폐가 용이 □ 규 격 (내화학 장갑) - 재 질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner, 빨강 PVC 코팅, TPR - F3 테크놀로지 기술 적용 : TPR Protector - 타격 및 협착 방지기능 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상 - 메타놀, n-Heptane, 수산화 나트륨, 황산, 질산, 암모니아에 저항력 시험 성적서 - 손목 길이 50cm 이하 - EN388-4X41 CP, EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출) □ 구성품 - (8, 10, 30, 55, 85) Gallon drum 각 1개 - 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.