품 명	유압 리프팅세트 (H1)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 들어올리는(리프팅)작업으로 장비를 안전하게 지지해주는 장비 □ 규 격 - 실린더 재질 : 고강도 경금속 - 작동압력 : 700 bar - 리프팅력 : 15 톤(150 kN) - 무게 : 53.4 kg - 보관 케이스 크기 : 600 × 400 × 220 mm □ 구성품 - 유압수동펌프 2개, 실린더(LKZ 15/150) 2개, 실린더(LZM 15/50) 2개, 이원분배밸브(5m 호스 x 2본) 1세트, 베이스 판 2개, 베이스승강기 2개, Wedges(쐐기) 2개, 연장봉 2개, 보관 케이스 2개 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.