품 명	유압 착암기(HH20RV)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 지진 및 각종 붕괴현장에서 구조 활동 시 장애물 파괴용으로 사용 □ 특 징 - 작동 유량 : 20 l.p.m - 작동 압력 : 110 bar - 최대 작동 압력 : 160 bar - 노미 크기 : hex 32 x 160 mm - 크기 : 675(L) X 460(W) mm - 중량 : 23.9 Kg (노미 제외) □ 구성품 - 유압 착암기 1대, 노미 2개
비 고	□ 납품 시 한글사용서 첨부 □ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증사본 및 인증서 제출 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출