품 명	유압 코어 드릴(HCD50-200)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 지진 및 각종 붕괴현장에서 구조 활동 시 장애물 파괴용으로 사용 □ 특 징 □ 작동 유량 : 20 l.p.m □ 작동 압력 : 100 bar □ 최대 작동 압력 : 170 bar □ 크기 : 559(L) X 239(H) X 77(W) mm □ 코어 비트 크기 : ø50-ø200 mm □ 중량 : 7.6 Kg (호스, 비트 제외) □ 구성품 - 코아드릴 1대, 비트 1세트
비 고	□ 납품 시 한글사용서 첨부 □ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증사본 및 인증서 제출 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출