품 명	유압 콤비절단기(SC 358)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 한 장비로 전개와 당김, 압착 및 절단작업 기능 - 체인세트 장착 시 당김(pulling)작업 기능 - 고강도 소재 : 내구성을 높아 날 파손 방지 - 이상적인 별모양 회전식 작동 밸브 : 손목을 과도하게 비틀지 않고도 작동할 수 있음 - 팁의 형식은 상어 치아방식으로 4열 배열 특수 신개발품 적용 - EN - Classification : CK 38/385-I-14,8 - EN cutting perfomance : 1I-2J-3I-4J-5J - NFPA - Classes : A7/B8/C7/D8/E7 □ 규 격 - 사용압력 : 700 bar - 절단력 : 49.2톤 (492 kN) - 절단직경 : 35mm - 전개력(25mm팁): 3.8 톤 (38kN) - 최대 날 전개 폭 : 368 mm - 당기는 힘 : 6.1 톤(61 kN) - 당김 폭 : 382mm - 오일량 : 110 ㎤ - 크기 : 774(L) × 228(W) × 172(H) mm - 무게 : 14.8 kg - 날 재질 : 크롬＋니켈＋몰리브덴(절단 작업 시 스파크 현상 방지 효과) - 절단 날 형태 : 톱니 형태 - 작동 방식: 작동시 작업자의 안전성과 장비결착력 향상을 위하여 스타그립(⎈)형상의 핸들 좌.우 작동 개폐방식 - 스트림라인 모노커플링 및 유압호스 장착 * 장비 사용 중 엔진의 시동여부, 메인 유압개폐밸브의 개폐여부와 상관 없이 유압커플링의 결합 및 탈착이 가능함 * 커플링 결합 상태에서 360˚회전(호스 꼬임현상 방지) * 압력제거기 불 필요 기능 * 야광 및 반사 유압호스(야간식별용이) □ 구성품 - 유압콤비절단기(SC358) 1대 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.