품 명	유압톱 장비 세트“E"(6종)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 지진 및 각종 붕괴현장에서 구조 활동 시 장애물 절단 및 파괴용 □ 대형 유압엔진펌프/파워팩(HPP18 M,F) □ 엔진 □ Vanguad 18 HP가솔린 엔진 □ 구동방식 :electric 원터치 자동 및 Recoil 겸용 □ 연료탱크용량 :8.5 L □ 유압펌프 □ 형식 :더블기어 펌프 □ 유압오일 탱크용량 :11 L □ 유량 :1X10/15/20/30/40l.p.m(수동조절가능) 2X10/15/20 l.p.m □ 운영유압: 120 bar □ 최대운영유압 :150 bar □ 유압 연결구 :3 (최대 2개의 장비를 동시에 사용할수 있음) □ 일반 제원 □ 크기 : 850 x 625 x 695 mm □ 중량 : 112 Kg (유압오일 제외)

제 원	□ 유압 원형 절단기/다이아몬드(HCS18) □ 작동 유량 : 20-40 l.p.m □ 작동 압력 : 120 bar □ 최대 작동 압력 : 172 bar □ 날 사이즈 : 18”ø450 - ø460 mm □ 최대절단 깊이 : 187 mm □ 크기 : 596(L) X 380(H) X 205(W) mm 237 mm (날 커버 반경) □ 중량 : 8.1 Kg (호스, 날 제외) □ 유압 원형링 절단기/다이아몬드(HRS400) □ 작동 유량 : 20-40 l.p.m □ 작동 유압 : 160 bar □ 권장 최소공급수 : 4 l.p.m. / 2 bar □ 최대절단 깊이 : 300 mm □ 날 직경 : 400 mm □ 크기 : 870(L) X 445(H) X 234(W) mm □ 중량 : 10.2 Kg (호스, 날 제외) □ 유압톱/목재(HPS 513) □ 작동 유량 : 15-30 l.p.m □ 작동 유압 : 140 bar □ 체인 사이즈: 8,300 mm □ 절단능력 : 330 mm □ 작동 손잡이 : 피스톨 그립형 □ 치수 : 673(L) X 254(W)mm □ 중량 : 3.9 Kg (Bar, 체인 포함) □ 유압 착암기(HH27) □ 작동 유량 : 30 l.p.m □ 작동 압력 : 130 bar □ 최대 작동 압력 : 160 bar □ 노미 크기 : hex 32 x 160 mm □ 크기 : 760(L) X 460(W) mm □ 중량 : 27.4 Kg (노미 제외) □ 유압 수중 펌프(HWP2) □ 작동 유량 : 20-30 l.p.m □ 작동 압력 : 90-140 bar □ 최대 작동 압력 : 172 bar □ 양수 용량 : 35 m³/hour □ 양정 : 30 m □ 크기 : 235(L) X 184(W) X 363(H) mm □ 중량 : 7.7 Kg □ 부속장비 □ 습윤용 물탱크(중형) □ 형식 : 카트형(전동모터펌프 내장) □ 용량 : 35 L □ 출력 : 4 L/m – 2.4 bar □ 재질 : Corrosion resistant polyethylene □ 크기 : 43.5 cm (w) x 36 cm (d) x 89 cm (h) □ 습윤용 물탱크(소형) □ 형식 : 원통형(수동펌프내장) □ 용량 : 10 L □ 출력 : 1.5 L/m – 6 bar □ 재질 : Steel with polyester coating □ 구성품 - 유압엔진펌프 1대, 유압호스(6m) 3세트, 유압원형절단기 1대, 다이아몬드 날 18”1개, 유압 원형 링 절단기 1대, 다이아몬드 링 날 (400mm) 1개, 체인톱 1대, 체인톱날 3개, 유압 착암기 1대, 노미 2개, 유압 수중 펌프 1대, 습윤용 물탱크(펌프내장형) 중, 소 각 1개
비 고	□ 납품 시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.